### NOM

bell - emet un bip

### SYNTAXE

bell ?-displayof fenêtre? ?-nice?

### DESCRIPTION

Cette commande emet un bip à l'affichage de fenêtreet retourne une chaîne vide. Si l'option -displayof est omise, l'affichage de la fenêtre principale de l'application est utilisé par défaut. La commande utilise les paramètres courants de bip pour l'affichage, qui peuvent être modifiés avec des programmes tels que xset.

Si -nice n'est pas spécifiée, cette commande réinitialise également l'économiseur d'écran. Certains économiseurs d'écran ignoreront ceci, mais d'autres seront réinitialisés donc l'écran redeviendra visible.

### MOTS-CLES

beep, bell, ring

    Copyright © 1994 The Regents of the University of California.
    Copyright © 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
    Copyright © 2000 Ajuba Solutions.
    Copyright © 1995-1997 Roger E. Critchlow Jr.

Copyright © 2003 - Le Portail Tcl/Tk Francophone.